스크래치(코더블)와 함께하는 피지컬 컴퓨팅

01 센서보드와 아두이노

센서보드는 처리 장치와 빛(Light), 소리(Sound), 버튼(Button), 슬라이더(Slider), 저항(Resistance)등의 입력 장치가 미리 부착되어 있는 하드웨어입니다. 센서보드는 현재 스크래치 1.4에서만 사용할 수 있기 때문에 스크래치 2.0이나 엔트리에서는 사용할 수 없습니다.

아두이노는 센서보드와 비슷하게 생겼지만 입력에 사용하는 센서가 없고 처리장치와 메모리 만으로 구성되어 있습니다. 처리장치와 메모리에 여러 가지 입력(센서) 장치 및 출력장치를 연결하여 구성할 수 있는 하드웨어입니다.

코드이노(CODEino) 보드는 센서보드와 아두이노를 결합한 보드로 ‘한국창의과학진흥원’에서 개발한 피지컬 컴퓨팅 교육용 보드입 니다. 하나의 보드에 빛(Light), 소리(Sound), 버튼(Button), 슬라이더(Slider), 저항(Resistance) 센서와 3축 가속도 센서, 악어케이블을 포함하고 있어 다양한 프로그램을 만들 수 있습니다.

코드이노 보드에 포함되어 있는 센서는 프로그램을 이용하여 센서 값을 읽어 들일 수 있습니다. 또한 코드이노 보드는 그 자체로 아두이노 보드로 사용할 수 있는 장점도 가지고 있습니다. 즉, 센서보드, 아두이노, 3축 가속도 센서가 하나의 보드로 만들어진 피지컬 컴퓨팅 교육용 보드입니다.

코드이노 기본킷은 코드이노, 악어케이블 4개, 1.8M USB 케이블로 구성되어 있습니다.

▲ 코드이노 보드         ▲ 악어케이블 4개         ▲ 1.8M USB 케이블

강 의 계 획 서

과 목 명		코딩(코드이노)			강 사 명		한 혜 진
과목소개		프로그램이나 센서 등을 이용해 컴퓨터가 인간의 감각 역할을 하거나 그에 반응하도록 하는 것으로, 키보드나 마우스와 같은 입력방법 대신 소리 센서, 동작 센서, 빛 센서, 열 센서등 물리적인 방법으로 정보를 입력하고 표현합니다.
목표․방향		코드이노 보드는 센서 보드와 아두이노를 결합한 보드로, 빛, 소리, 버튼 슬라이더, 저항을 모두 사용할 수 있으며, 3축 센서와 입력 및 출력 센서를 갖추고 있어 다양하게 활용할 수 있습니다.
교 재			인쇄물			출 판 사
준 비 물		코드이노, 필기도구, USB메모리
재 료		코드이노			재 료 비		77,000
12주 강의계획
주별	강의제목			강의내용					준비물
1주	코드이노			코드이노의 구성 이해하기(센서의 종류) 및 테스트
2주	코드이노			3축 센서 – 주사위 흔들기
3주	코드이노			버튼 센서, 슬라이더 센서, 3축 센서 - 앵그리버드
4주	코드이노			슬라이더 센서, 저항 센서 – 실로폰 연주
5주	코드이노			버튼 센서, 저항 센서, 슬라이더 센서 – 사물인터넷(IoT)
6주	코드이노			소리 센서, 3축 센서, 빛 센서 – 박물관을 지켜라
7주	코드이노			3축 센서 – 유성우를 피해라
8주	코드이노			저항 센서 – 복불복 게임
9주	코드이노			버튼 센서, 소리 센서 – 얼굴로 표현하는 감정
10주	코드이노			슬라이더 센서 – 지하철 달리기
11주	코드이노			3축 센서, 버튼 센서 – 양궁 월드컵
12주	코드이노			저항 센서 – 우크렐레 연주